
ASB02A客户端固件升级指引


1. 音箱已经进行过蓝牙配对的电脑端、手机端、平板等智能移动终端设备的配对记录需要先行手动删除。
2. 打开烧录软件文件夹




1. 解压缩烧录软件的压缩包




1. 双击打开烧录软件（尽量关闭系统杀毒软件、或者选择允许软件的运行）








1. 将音箱插入电脑USB接口上，并选择USB通道。（以听到音箱播放USB通道提示音为准）此时烧录软件的如下位置由红色变为绿色说明连接成功。




1. 固件加载，点击导入按钮，并按软件包所在路径选择需要烧录的固件包文件，如下图的操作指引。









1. 烧录，单击升级按钮，等待烧录成功







注意：确保PC供电稳定，避免升级过程中PC掉电。音箱升级过程中PC不可关机、不可操作其他应用，音箱不可操作任何一个按键，中途不可拔掉音箱USB数据线，直到升级成功后才可以对音箱、PC进行操作，以免升级不完全造成升级失败且音箱不可再次使用。

1. 升级成功后将机器从PC USB接口移除，再重新上电开机即可正常工作。
2. 注意事项：音箱已经进行过蓝牙配对的电脑端、手机端、平板等智能移动终端设备的配对记录需要提前手动删除。固件烧录成功后的机器蓝牙通道需要从新配对连接使用。